Таблица 18 Расчет нормативных потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям от ТЭЦ и котельных г. Заринска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование теплоисточника** | **Нормативные потери в тепловых сетях** | | **Нормативные потери в тепловых сетях (Гкал/ч), в т.ч.** | | **Нормативные потери в тепловых сетях, Гкал** | **Нормативные потери в тепловых сетях (Гкал), в т.ч.** | |
| **Гкал/ч** | **%** | **тепловые сети теплоснабжающей организации** | **бесхозяйные тепловые сети** | **тепловые сети теплоснабжающей организации** | **бесхозяйные тепловые сети** |
| 1 | Котельная «База» | 0,058 | 0,6% | 0,058 | 0,000 | 328,9 | 328,9 | 0,0 |
| 2 | Котельная «Гостиница» | 0,093 | 0,96% | 0,093 | 0,000 | 531,4 | 531,4 | 0,0 |
| 3 | Котельная «Лесокомбинат» | 0,047 | 0,49% | 0,047 | 0,000 | 269,0 | 269,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная «Теремок» | 0,218 | 2,26% | 0,218 | 0,000 | 1239,2 | 1239,2 | 0,0 |
| 5 | Котельная МУП «Стабильность» | 0,110 | 1,14% | 0,079 | 0,030 | 584,3 | 423,1 | 161,2 |
| 6 | Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» « филиал Заринский» | 0,141 | 1,46% | 0,085 | 0,056 | 744,3 | 448,1 | 296,2 |
| 7 | ТЭЦ АО «Алтай-Кокс» | 8,98 | 93,09% | 8,98 | 0,000 | 78635,1 | 78635,1 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | **9,647** | **100,0%** | **9,561** | **0,086** | **82332,2** | **81874,8** | **457,4** |