Таблица 5.Технические характеристики основного оборудования локальных котельных

| **№ п/п** | **Наименование теплоисточника** | **Характеристика основного оборудования** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **количество установленных котлов** | **количество допущенных к эксплуатации котлов** | **марка котла** | **завод-изготовитель** | **год ввода в эксплуатацию котлов** | **установленная мощность теплогенерирующего оборудования, Гкал/ч** | **установленная мощность теплоисточника в горячей воде, Гкал/ч** |
| 1 | Котельная «База» | 1 | 1 | КВр-0,63К | ООО «Ижевский котельный завод» | 2014 | 0,541 | 0,541 |
| 2 | Котельная «Гостиница» | 2 | 2 | КВр-0,93К | ООО «Ижевский котельный завод» | 2015 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Котельная «Лесокомбинат» | 2 | 2 | КВр-0,63К | ООО «Ижевский котельный завод» | 2012 | 1,083 | 1,083 |
| 4 | Котельная «Теремок» | 2 | 2 | КВ-1,86-95 | ОАО «Бийский котельный завод» | 2013 | 3,196 | 3,196 |
| 5 | Котельная МУП «Стабильность» | 2 | 2 | КВр-0,46КБ | ОАО «Алтайводсервис» | 2016 | 0,4  0,4 | 0,8 |
| 6 | Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский» | 3 | 3 | КВр-1,28 КВр-1,28 КВС-2,5 | ООО «Энергетика Восточной Сибири» ООО Жилищная коммунальная компания» | 2014 2015 | 1,0 1,0 2,5 | 4,5 |