Таблица 74. Перечень выявленных участков бесхозяйных тепловых сетей на территории г. Заринска

| **Наименование теплоисточника** | **Наименование участка** | **Наружный диаметр прямого трубопровода, м** | **Наружный диаметр обратного трубопровода, м** | **Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, м** | **Теплоизоляционный материал** | **Тип прокладки** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП «Стабильность» | Т2-Энтузиастов, 6а | 0,057 | 0,025 | 142,3 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - здание около дома №1 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 7,4 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - жилой дом №1 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 30 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - жилой дом №2/1 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 37,8 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - жилой дом №2/2 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 20,6 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - жилой дом №3 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 26,6 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - жилой дом №4 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 38 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - жилой дом №5/1 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 25,7 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - жилой дом №5/2 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 26,7 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - здание напротив дома №5 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 5,8 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - здание напротив дома №3 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 2,5 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть - здание напротив дома №3 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 4 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть в сторону дома №6 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 93,2 | мин. вата | надземная | 1973 |
| Котельная МУП «Стабильность» | Теплосеть около дома №6 по ул. Энтузиастов | 0,057 | 0,025 | 45,9 | мин. вата | надземная | 1973 |
| **ИТОГО** |  |  | **506,5** |  |  |  |